**建材公司-生石灰、粉石灰**

**招标文件**

**招标编号：TGJA-WZ-202024**

**招标公告发布日期：2020年12月17日**

**招 标 人: 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司（盖章）**

**联 系 人：任凡（15656263008）、徐苑（13856252433）**

**【声明】**

1、公开招标（竞价）是铜冠建安公司为规范自主采购管理，推进阳光工程而采取的公开竞争性采购方式，公司物资供应部根据阳光工程相关规定通过招标平台进行公开招标（竞价）。

2、公开招标（竞价）在铜冠建安公司纪委监督下进行。

**一、招标日程安排**

1、招标公告发布日期：2020年12月17日

2、投标截止时间：2020年12月23日9:00

3、投标文件递交地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司经营部（长江西路2571号主楼三楼）

4、投标文件收件人：黄赟（18656211500）

5、开标时间：2020年12月23日9:00

6、发中标通知书时间：另行通知

7、签订合同时间：另行通知

**二、招标内容**

本次招标的内容将分成**2**个包（详见报价单）：

**1**包（胶凝材料使用）：**1000**吨生石灰、**500**吨粉石灰。

  **2**包（砌块材料使用）：**3000**吨生石灰。

**说明：**

该招标数量为招标人在现有条件下核定的大约数量，此数量仅作为评标和签订合同数量的依据，不作为中标人最终供货结算数量的依据，最终供货结算数量的增减丝毫不影响投标报价的效力。

**三、投标人资格要求**

1、在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册。

2、投标人须为**一般纳税人**。

3、投标人提供的相关资质证件均须在年审有效期内。

4、投标人营业执照所列示的经营范围必须涵盖本次招标材料品种。

5、有生产经营和安全许可要求的，必须有相应有效的许可证。

6、投标人近三年无重大失信和违法、违纪行为等不良记录。

**四、招标公告发布的媒介及招标公告的获取**

本次招标公告（包括后期如有对招标文件所作的澄清、修改等。）将在铜冠建筑安装股份有限公司网（http://www.tltgja.com.cn/）在线招标--物资招标上发布。招标公告请投标人自行下载。

所有招标信息均以以上网站发布为准，其它任何形式的内容不作为招标投标以及开标评标的依据。

**五、投标报名**

1、各投标人需在开标之前至铜陵有色建安公司报名。

2、报名时投标人需提供报名资料。报名资料包括加盖公章的营业执照副本的复印件、法人身份证复印件（经办人不是法人代表的要提供法人代表授权委托书、代理人身份证复印件）等资料。

3、报名自招标公告发布之日起至2020年12月22日17:30止。

4、报名地点：铜冠建安公司物资供应部（铜陵市长江西路2571号一楼西侧办公室）

5、联 系 人：徐苑（13856252433）

**六、 投标文件的递交**

1、投标文件递交的截止时间：2020年12月23日9:00

2、投标文件递交地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司经营部（铜陵市铜官区长江西路2571号主楼三楼）

3、投标文件收件人：黄赟（18656211500）

4、逾期送达的或未按规定送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**七、投标人须知**

1. 与本次招标材料的相关要求
2. 货物规格及有关要求

1）**1**包（胶凝材料使用）生石灰和粉石灰：要求块状石灰消解后无水，外观尺寸1cm-5cm,占比大于90%。生石灰化学成分和物理性能试验方法按JC/T478-2013进行，胶凝材生石灰消化速度应为1min-5min,有效钙质量分数≥85%。

2）**2**包（砌块材料使用）生石灰：要求石灰消解后无水，外观尺寸5cm-15cm,占比大于70%。生石灰化学成分和物理性能试验方法按JC/T478-2013进行，加气混凝土生石灰消化速度应为7min-15min,消解温度为70℃-90℃，有效钙质量分数≥70%。

（2）投标人如若中标，提供的材料必须符合技术指标要求。

（3）若达不到招标人要求的，中标人无条件将该批货物拉回且不计货款，同时卖方承担运费及**100**元/车装车费用。

（4）因材料产品质量不合格所造成的相关质量问题，中标人无条件进行更换，给招标人造成重大经济损失的，招标人有权追究相关责任。

2、付款方式

货到检验，全部指标验收合格后，方可办理验收手续；供方每月25号与需方核对供应数量和金额，每月30号前根据核对的数量开具13%的增值税票，次月支付上月发票金额的70%，余款年底支付。

3、报价相关要求

（1）投标人报价均为含**13%**增值税、含运费价。

（2）各投标单位在投标报价前应仔细审阅招标公告、报价表及报价说明等与此次报价相关的所有资料。报价要谨慎，一旦中标，视为理解并考虑了我公司一切要求的报价，不得以任何理由变更。

4、标书相关要求

（1）投标人法定代表人应在报价单相应位置签字及加盖公章，如经办人不是法人代表，须提供本人身份证复印件、法人身份证复印件及有法人代表签字的《法人代表授权书》并加盖公章作为投标资料的一部分。以上事项不符合要求的视为无效投标。

（2）投标文件密封袋封口处应密封完整，加盖投标单位公章，并且注明招标编号及材料名称。因投标人制作、密封、寄送报价文件不符合要求的视为无效投标。

（3）投标人首次投标时需提供加盖公章的营业执照副本的复印件及其它资质资料。

（4）装订要求

密封袋封口处应密封严实，并应加盖投标人公章。未按装订要求装订的，我公司不负责相关保密要求，同时视为无效投标。

5、交货地点

材料送至铜冠建材公司仓库。

6、本次招标的材料由中标人负责运输。运输过程中未按相关安全、环保等要求所导致的一切安全、环保事故由中标人承担责任。

7、供货数量以及验收确认方式

（1）本次招标的生石灰、粉石灰需经建材公司磅房过磅计量为准。卖方对计量数量有异议时，需在买方磅房过磅时提出，双方派人共同复核并查清原因后协商解决。

8、生石灰和粉石灰检验方式：

（1）质量要求：卖方材料入场时需附带出厂合格证、检测报告或第三方检测报告。
 （2）取样和检测：卖方可全程参与取样检测过程。

（3）检测内容：铜冠建材技术中心检测消化速度、消化温度以及有效氧化钙指标（备注粉状石灰检测细度指标）。

（4）检测方法：整车倒下，综合取样检测，采用**JC/T478-2013**标准中石灰检测方法检测，**2**小时出具检测结果。检测合格，验收入库，如检测不合格，立即退货，卖方承担运费及**100**元/车装车费用。

（5）检测结果处置：若双方检测数据差异不大且双方都能接受则以买方检测报告为准，若双方检测数据偏差较大，送第三方检测机构检测。产品经检测不满足质量要求，则退货处理。

9、需方因生产需要，要求每天按需供货，供方需保证**24**小时供货能力。如遇设备检修、停产等特殊情况，送货时间另行通知。

10、标的物数量为**3**个月的预估量，合同执行时间为**2021年1月1日至2021年6月30日**（按需方通知分批供货），一旦中标，不得以任何理由调价。

11、本次招标的履约保证金金额为人民币**伍万元整**（可从应付货款中扣除）。除不可抗力因素外，若不能正常履约，除终止合同外，保证金不予返还。中标人需向买方办理完履约保证金后方可与买方签订合同供货合同。

12、中标后，所签经济合同为闭口合同，其不含税价格不随市场行情变动。如果市场行情变化不大的前提下，经双方协商，可续签下一周期合同。

13、本次招标设置最高控制价，凡高于最高控制价的报价均无效。

14、为了保障生石灰的稳定供应，本次招标将推荐**2**名中标候选人（详见“评标及中标履约要求”）。

**八、评标及中标履约要求**

1、评标由审计监察室随机临时确定评委并组建的评标委员会负责。

2、评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标：本次评标以价格为评标依据，采取“合理低价法”评标。即以经评标委员会审核，剔除偏离市场行情较大的恶意报价后的报价进行排序，确定最低价和次低价为预中标单位（次低价须同意以最低价执行供应，如次低价不同意以最低价供应，再看次次低价是否同意，以此类推，确定另一预中标单位）。

4、中标候选人推荐：评标委员会依据评标结果推荐**2**名中标候选人。

5、中标通知：招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

6、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离本次招标实质性内容的其他协议。

**九、纪律和监督**

1、对招标人的纪律要求：招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害公司利益或者他人合法权益。

2、对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。投标人有上述行为的，一经确认将取消其今后参加我公司招标的资格，列入供应商黑名单。

**十、法定代表人授权书**

本授权书声明：我（姓名）系（单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）（被授权委托人姓名 ）为本公司合理代表人，就（招标编号）的（招标产品）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日签字生效， 特此声明。

代理人情况：

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务/职称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

年 月 日

**十一、报价单**

**报价单（TGJA-WZ-202024）1包**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 货物规格及要求 | 单位 | 数量 | 单价＊ | 总价＊ | 税率 | 备注 | 收货地址 |
| 1 | **生石灰 （胶凝材料使用）** | 要求块状石灰消解后无水，外观尺寸1cm-5cm,占比大于90%。生石灰化学成分和物理性能试验方法按JC/T478-2013进行，胶凝材生石灰消化速度应为1min-5min,有效钙质量分数≥85%。 | 吨 | **1000** |  |  | **13%** |  | 铜冠建材公司仓库 |
| 2 | **粉石灰（胶凝材料使用）** | 吨 | **500** |  |  | **13%** |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、此报价表中带 ＊ 号为必填项，投标人的所有报价文件均为加盖单位公章的打印件（签名部分除外）。2、报价均为含13%增值税、含运费价。 |
| 投标单位（公章） | 法定代表人或授权委托人 |  |
| 联系方式 | 电话 |  |
| 邮箱 |  |

**十一、报价单**

**报价单（TGJA-WZ-202024）2包**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 货物规格及要求 | 单位 | 数量 | 单价＊ | 总价＊ | 税率 | 备注 | 收货地址 |
| 1 | **生石灰（砌块材料使用）** | 要求石灰消解后无水，外观尺寸5cm-15cm,占比大于70%。生石灰化学成分和物理性能试验方法按JC/T478-2013进行，加气混凝土生石灰消化速度应为7min-15min,消解温度为70℃-90℃，有效钙质量分数≥70%。 | 吨 | **3000** |  |  | **13%** |  | 铜冠建材公司仓库 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、此报价表中带 ＊ 号为必填项，投标人的所有报价文件均为加盖单位公章的打印件（签名部分除外）。2、报价均为含13%增值税、含运费价。 |
| 投标单位（公章） | 法定代表人或授权委托人 |  |
| 联系方式 | 电话 |  |
| 邮箱 |  |