**建材公司-脱模剂（二次公告）**

**招标文件**

**招标编号：TGJA-WZ-202107**

**招标公告发布日期：2021年03月03日**

**招 标 人: 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司（盖章）**

**联 系 人：朱期庆（13956246567）、徐苑（13856252433）**

**【声明】**

1、公开招标（竞价）是铜冠建安公司为规范自主采购管理，推进阳光工程而采取的公开竞争性采购方式，公司物资供应部根据阳光工程相关规定通过招标平台进行公开招标（竞价）。

2、公开招标（竞价）在铜冠建安公司纪委监督下进行。

**一、招标日程安排**

1、招标公告发布日期：2021年03月03日

2、投标截止时间：2021年03月10日9:00

3、投标文件递交地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司经营部（长江西路2571号主楼三楼）

4、投标文件收件人：黄赟（18656211500）

5、开标时间：2021年03月10日9:00

6、发中标通知书时间：另行通知

7、签订合同时间：另行通知

**二、招标内容**

本次招标的具体内容如下（详见报价单）：

1. **脱模剂 90吨。**

**说明：**

该招标数量为招标人在现有条件下核定的大约数量，此数量仅作为评标和签订合同数量的依据，不作为中标人最终供货结算数量的依据，最终供货结算数量的增减丝毫不影响投标报价的效力。

**三、投标人资格要求**

1、在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册。

2、投标人须为**一般纳税人**。

3、投标人提供的相关资质证件均须在年审有效期内。

4、投标人营业执照所列示的经营范围必须涵盖本次招标材料品种。

5、有生产经营和安全许可要求的，必须有相应有效的许可证。

6、投标人近三年无重大失信和违法、违纪行为等不良记录。

**四、招标公告发布的媒介及招标公告的获取**

本次招标公告（包括后期如有对招标文件所作的澄清、修改等。）将在铜冠建筑安装股份有限公司网（http://www.tltgja.com.cn/）在线招标--物资招标上发布。招标公告请投标人自行下载。

所有招标信息均以以上网站发布为准，其它任何形式的内容不作为招标投标以及开标评标的依据。

**五、投标报名**

1. 各投标人需在开标之前至铜陵有色建安公司报名。

2、报名时投标人需提供报名资料。报名资料包括加盖公章的营业执照副本的复印件、法人身份证复印件（经办人不是法人代表的要提供法人代表授权委托书、代理人身份证复印件）等资料。

3、报名自招标公告发布之日起至2021年03月09日17:30止。

4、报名地点：铜冠建安公司物资供应部（铜陵市长江西路2571号一楼西侧办公室）

5、联 系 人：徐苑（13856252433）

**六、保证金**

1、为严肃和规范投标行为，确保投标的顺利以及中标后合同的有效执行，投标人须向招标人交纳投标保证金**贰万元**整（投标文件内附汇款凭证复印件），无投标保证金的，视为无效投标。投标保证金须对公账户转账，不接受私人账户转账，同时要求注明**建材公司脱模剂TGJA-WZ-202107**投标保证金。

2、在签订合同前，中标人须提交履约保证金。履约保证金金额为**贰万元整**（可将投标保证金转为履约保证金）。

3、中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约保证金的，投标保证金将不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。同时，**一年内将不允许参加我公司投标**。

4、招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金，中标人在签订合同并交纳履约保证金后退还投标保证金。

5、公司对公账户信息

账户名称：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司

账 号：1308024009200056147

开 户 行：工行铜都办

**七、 投标文件的递交**

1、投标文件递交的截止时间：2021年03月10日9:00

2、投标文件递交地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司经营部（铜陵市铜官区长江西路2571号主楼三楼）

3、投标文件收件人：黄赟（18656211500）

4、逾期送达的或未按规定送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**八、投标人须知**

1. 与本次招标材料的相关要求
2. 材料质量要求

1）脱模剂:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 倾点/℃ | 矿油型润滑油 -48℃—-6℃ | GB/T 3535—2006 |
| 燃料油 -33℃—51℃ |
| 粘度指数 | ＞100 | GB/T 1995-1998 |
| 闪点（开口）/℃ | ＞139 | GB/T 3536—2008 |
| 运动粘度（40℃）/（mm2/s） | ＞400 | GB 265-1988 |

（2）投标人如若中标，提供的材料必须符合技术指标要求。

（3）因材料产品质量不合格所造成的相关质量问题，中标人无条件进行更换，给招标人造成重大经济损失的，招标人有权追究相关责任。

2、付款方式

货到检验，全部指标验收合格后，方可办理验收手续；供方每月25号与需方核对供应数量和金额，每月30号前根据核对的数量开具13%的增值税票，次月支付上月发票金额的70%，余款年底支付。

3、报价相关要求

（1）投标人报价均为含**13%**增值税、含运费价。

（2）各投标单位在投标报价前应仔细审阅招标公告、报价表及报价说明等与此次报价相关的所有资料。**本次招标一旦中标，不得以任何理由调价**。报价要谨慎，一旦中标，视为理解并考虑了我公司一切要求的报价，不得以任何理由变更。

（3）各投标人须在指定时间前至铜陵有色建安公司报名，同时通过投标报名的资格审查。**因投标人未在指定要求时间报名或未通过资格审查的视为无效投标。**

4、标书相关要求

（1）投标人法定代表人应在报价单相应位置签字及加盖公章，如经办人不是法人代表，须提供本人身份证复印件、法人身份证复印件及有法人代表签字的《法定代表人授权书》并加盖公章作为投标资料的一部分。**以上事项不符合要求的视为无效投标。**

（2）投标文件密封袋封口处应密封完整，加盖投标单位公章，并且注明招标编号及材料名称。**因投标人制作、密封、寄送报价文件不符合要求的视为无效投标。**

（3）投标人首次投标时需提供加盖公章的营业执照副本的复印件及其它资质资料。**若不符要求视为无效投标**。

（4）投标人的所有报价文件，除《法定代表人授权书》中的法定代表人签名、报价单中的法定代表人或授权委托人签名须手写以外，其他填写的内容均为加盖单位公章的打印件。**以上事项不符合要求的视为无效投标。**

（5）装订要求

密封袋封口处应密封严实，并应加盖投标人公章。未按装订要求装订的，我公司不负责相关保密要求，同时视为无效投标。

5、交货地点

材料送至铜冠建材公司仓库。

6、本次招标的材料由中标人负责运输。运输过程中未按相关安全、环保等要求所导致的一切安全、环保事故由中标人承担责任。

7、供货数量以及验收确认方式

按建材公司实际验收数量和理论换算量方式确认数量结算。

8、标的物数量为6个月的预估量，合同执行时间为半年（按需方通知分批供货），一旦中标，不得以任何理由调价。

9、本次招标设置最高控制价，凡高于最高控制价的报价均无效。

**九、评标及中标履约要求**

1、评标由审计监察室随机临时确定评委并组建的评标委员会负责。

2、评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标：本次评标以价格为评标依据，采取“合理低价法”评标。即以经评委会审核，剔除偏离市场行情较大的恶意报价后的报价进行排序，其中价格最低的报价单位为预中标单位。

4、中标候选人推荐：评标委员会依据评标结果推荐1名中标候选人。

5、中标通知：招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

6、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离本次招标实质性内容的其他协议。

**十、纪律和监督**

1、对招标人的纪律要求：招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害公司利益或者他人合法权益。

2、对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。投标人有上述行为的，一经确认将取消其今后参加我公司招标的资格，列入供应商黑名单。

**十一、法定代表人授权书**

本授权书声明：我（姓名）系（单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）（被授权委托人姓名 ）为本公司合理代表人，就（招标编号）的（招标产品）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日签字生效， 特此声明。

代理人情况：

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务/职称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人签名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

年 月 日

**十二、报价单**

**报价单（TGJA-WZ-202107）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 货物规格及要求 | 单位 | 数量 | 单价＊ | 总价＊ | 税率 | 备注 | 收货地址 |
| 1 | **脱模剂** | 矿油型润滑油:-48℃—-6℃；燃料油:-33℃—51℃；粘度指数＞100;闪点＞139；运动粘度＞400。 | 吨 | **90** |  |  | **13%** |  | 铜冠建材公司仓库 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、此报价表中带 ＊ 号为必填项，投标人的报价单除法定代表人或授权委托人签名手写以外，其他填写内容均为打印件加盖投标人公章。2、报价均为含13%增值税、含运费价。 |
| 投标单位（公章） | 法定代表人或授权委托人 |  |
| 联系方式 | 电话 |  |
| 邮箱 |  |