**铜冠建安厄瓜多尔分公司空压机组、磁力钻等机、器具**

**招标文件**

**招标编号：TGJA－JX－2021-06**

**招标内容：空压机组、磁力钻等机、器具**

**招标人：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司**

**联系人：章浩（18705628595）**

**投标截止时间： 2021年4月21日 9：00**

**【声明】**

1、公开招标（竞价）是铜冠建安公司为规范自主采购管理，推进阳光工程而采取的公开竞争性采购方式，公司工程部根据阳光工程相关规定通过招标平台进行公开招标（竞价）。

2、公开招标（竞价）在铜冠建安公司纪委监督下进行。

**一、招标日程安排**

1、招标公告发布日期：2021年4月9日

2、投标截止时间：2021年4月21日9:00

3、投标文件递交地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司经营部（长江西路2571号主楼三楼）

4、投标文件收件人：黄赟（18656211500）

5、开标时间：2021年4月21日9:00

6、发中标通知书时间：另行通知

7、签订合同时间：另行通知

**二、招标内容**

本次招标机、器具的技术指标：（报价单见附件）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数要求 | 备注 |
| 1 | 空压机组 | 台 | 2 | 型号：V0.6/8；额定电压440V，频率60HZ，功率4KW |  |
| 2 | 磁力钻 | 套 | 2 | 最大钻孔直径24mm,额定电压440V，频率60HZ，功率1.5KW |  |
| 3 | 等离子切割机 | 台 | 2 | 型号：CUt120，额定电压440V，频率60HZ | 配气动风管10米，等离子割枪10米 |
| 4 | 气保焊机 | 台 | 2 | 额定输出电流500A，额定电压440V，频率60HZ | 可当普通焊机用，配焊把2把 |
| 5 | 氩弧焊机 | 台 | 2 | 额定输出电流500A，额定电压440V，频率60HZ | 可当普通焊机用，配氩弧焊把2把 |
| 6 | 电动套丝机 | 套 | 1 | 最大加工管径：50mm，额定电压440V，频率60HZ，功率0.75KW | 配全套套丝板牙 |
| 7 | 双桶型滤油机 | 台 | 1 | 额定电压440V，频率60HZ，工作压力满足0.3MPa，功率0.75KW |  |
| 8 | 台式钻床 | 台 | 1 | 额定电压440V，频率60HZ，最大钻孔直径24mm，钻攻两用 | 配配套钻夹和所有常用钻头各5只、配套常用丝锥各4只 |

**三、投标人资格要求**

1、在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册。

2、投标人须为一般纳税人或小规模纳税人。

3、投标人提供的相关资质证件均须在年审有效期内。

4、投标人营业执照所列示的经营范围必须涵盖本次招标内容。

5、有生产经营和安全许可要求的，必须有相应有效的许可证。

6、投标人近三年无重大失信和违法、违纪行为等不良记录。

**四、招标公告发布的媒介及招标公告的获取**

本次招标公告（包括后期如有对招标文件所作的澄清、修改等。）将在铜冠建筑安装股份有限公司网（http://www.tltgja.com.cn/）在线招标--机械运输招标上发布。招标公告请投标人自行下载。

所有招标信息均以以上网站发布为准，其它任何形式的内容不作为招标投标以及开标评标的依据。

**五、 投标文件的递交**

1、投标文件递交的截止时间：2021年4月21日9:00

2、投标文件递交地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司经营部（铜陵市铜官区长江西路2571号主楼三楼）

3、投标文件收件人：黄赟（18656211500）

4、逾期送达的或未按规定送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**六、投标人须知**

（1）投标人如若中标，提供的设备必须符合技术指标要求。

（2）若达不到招标人要求的，中标人无条件将该批货物拉回且不计货款，动用招标人机械的收取相应费用。

（3）报价为含税（税率必须注明）、含运费（至安徽铜陵指定地点）。

（4）各投标单位在投标报价前应仔细审阅招标公告、报价表及报价说明等与此次报价相关的所有资料。报价要谨慎，一旦中标，视为理解并考虑了我公司一切要求的报价，不得以任何理由变更。

（5）投标人法定代表人应在报价单相应位置签字及加盖公章，如经办人不是法人代表，须提供本人身份证复印件、法人身份证复印件及有法人代表签字的《法人代表授权书》并加盖公章作为投标资料的一部分。以上事项不符合要求的视为无效投标。

（6）投标文件密封袋封口处应密封完整，加盖投标单位公章，并且注明招标编号及设备名称。因投标人制作、密封、寄送报价文件不符合要求的视为无效投标。

（7）投标人首次投标时需提供加盖公章的营业执照副本的复印件及其它资质资料。

**七、评标及中标履约要求**

1、评标由审计监察室随机临时确定评委并组建的评标委员会负责。

2、评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标：本次评标以价格为评标依据，采取“合理低价法”评标。即以经评委会审核，剔除偏离市场行情较大的恶意报价后的报价进行排序，其中价格最低的报价单位为预中标单位。

4、中标候选人推荐：评标委员会依据评标结果推荐一名中标候选人。

5、中标通知：招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

6、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离本次招标实质性内容的其他协议。

**八、纪律和监督**

1、对招标人的纪律要求：招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害公司利益或者他人合法权益。

2、对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。投标人有上述行为的，一经确认将取消其今后参加我公司招标的资格，列入供应商黑名单。

**附件：报价单（TGJA-JX-2021-06）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价＊ | | 总价＊ | 税率＊ | 备注 | |
| 1 | **空压机组** |  | **台** | **2** |  | |  |  |  | |
| 2 | **磁力钻** |  | **套** | **2** |  | |  |  |  | |
| 3 | **等离子切割机** |  | **台** | **2** |  | |  |  |  | |
| 4 | **气保焊机** |  | **台** | **2** |  | |  |  |  | |
| 5 | **氩弧焊机** |  | **台** | **2** |  | |  |  |  | |
| 6 | **电动套丝机** |  | **套** | **1** |  | |  |  |  | |
| 7 | **双桶型滤油机** |  | **台** | **1** |  | |  |  |  | |
| 8 | **台式钻床** |  | **台** | **1** |  | |  |  |  | |
| 9 | **总价** | | | | | |  | | | |
| 说明：1、此报价表中带 ＊ 号为必填项；税率栏填写时要具体明确税率且为增值税专用发票；  2、报价均为含税（税率必须注明）、含运费（送铜陵市指定地点）、含包装费（出口标准包装）；  3、如有疑问，请与章浩（18705628595）联系。 | | | | | | | | | | |
| 投标人单位（公章） | | | | | | 法定代表人或授权代理人 | | | |  |
| 联系方式 | | | | 电话： |