**铜冠建安电控设备厂—动力厂及铜冠建安产业升级基地项目-控水控制装置及消防柜**

**招标文件**

**招标编号：TGJA-WZ-2022112**

**招标公告发布日期：2022年12月16日**

**招 标 人: 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司**

**联 系 人：汪嘉驹（13339254925）、阮景胜（18756221850）**

**【声明】**

1、公开招标（竞价）是铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司为规范自主采购管理，推进阳光工程而采取的公开竞争性采购方式，公司物资供应部根据阳光工程相关规定通过招标平台进行公开招标（竞价）。

2、公开招标（竞价）在铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司纪委监督下进行。

**一、招标日程安排**

1、招标公告发布日期：2022年12月16日

2、投标截止时间：2022年12月22日9:00

3、投标文件递交地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司经营部（铜陵市翠湖三路黄山大道879号建安公司办公楼四楼）

4、投标文件收件人：黄赟（18656211500）

5、开标时间：2022年12月22日9:00

6、发中标通知书时间：另行通知

7、签订合同时间：另行通知

**二、招标内容**

本次招标的具体内容（详见报价单）：1.1包-控水控制装置；2.2包防爆操作柱，消防柜等

**说明：**

该招标数量为招标人在现有条件下核定的大约数量，此数量仅作为评标和签订合同数量的依据，不作为中标人最终供货结算数量的依据，最终供货结算数量的增减丝毫不影响投标报价的效力。

**三、投标人资格要求**

1、在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册。

2、投标人须为一般纳税人。

3、投标人提供的相关资质证件均须在年审有效期内。

4、投标人营业执照所列示的经营范围必须涵盖本次招标材料品种。

5、有生产经营和安全许可要求的，必须有相应有效的许可证。

6、投标人近三年无重大失信和违法、违纪行为等不良记录。

**四、招标公告发布的媒介及招标公告的获取**

本次招标公告（包括后期如有对招标文件所作的澄清、修改等。）将在铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司网（http://www.tltgja.com.cn/）在线招标--物资招标上发布。招标公告请投标人自行下载。

所有招标信息均以以上网站发布为准，其它任何形式的内容不作为招标投标以及开标评标的依据。

**五、投标报名**

1、**各投标人需在报名截止时间之前至铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司报名。因投标人未在指定要求时间报名或未通过资格审查的视为无效投标。**

2、报名时投标人需提供报名资料：营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件（经办人不是法定代表人的要提供法定代表人授权委托书、代理人身份证复印件）并加盖公章（原章）等资料。

3、报名自招标公告发布之日起至2022年12月21日17:00止

4、报名地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司（铜陵市翠湖三路黄山大道879号三楼）

5、联 系 人：阮景胜（18756221850）

**六、 投标文件的递交**

1、投标文件递交的截止时间：2022年12月22日9:00

2、投标文件递交地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司经营部（铜陵市翠湖三路黄山大道879号办公楼四楼）

3、投标文件收件人：黄赟（18656211500）

4、逾期送达的或未按规定送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**七、投标人须知**

1、与本次招标材料质量的相关要求

（1）材料质量要求：符合国家标准相关规定和图纸技术要求并提供相应检验报告等资料。

（2）投标人如若中标，提供的材料必须符合技术指标要求。

（3）若达不到招标人要求的，中标人无条件将该批货物拉回且不计货款，使用招标人机械的收取相应费用。

（4）因材料产品质量不合格所造成的相关质量问题，同时对相关质量问题所引发的返工、耽误工期、对业主单位的生产影响等所有相关损失，中标人承担相应责任。

2、付款方式

货到验收合格且开具全额增值税专用发票入账后，次月支付发票金额的40%，当年春节前再支付40%，余款后两年付清，其中10%作为质保金，质保期自产品到货起18个月或投入使用起12个月，两者以先到日期为准。

3、报价相关要求

（1）报价为含税（税率必须注明）、含运费价。

（2）各投标单位在投标报价前应仔细审阅招标公告、报价表及报价说明等与此次报价相关的所有资料。报价要谨慎，一旦中标，视为理解并考虑了招标人一切要求的报价，不得以任何理由变更。

4、标书相关要求

（1）投标人法定代表人应在报价单相应位置签字及加盖公章（原章），如经办人不是法人代表，须提供本人身份证复印件、法人身份证复印件、投标廉洁承诺书及有法人代表签字的《法人代表授权书》并加盖公章（原章）作为投标资料的一部分。**以上事项不符合要求的视为无效投标。**

（2）投标文件密封袋封口处应密封完整，加盖投标单位公章（原章），并且注明招标编号及材料名称。因投标人制作、密封、寄送报价文件**不符合要求的视为无效投标。**

（3）投标人的所有报价文件，除《法定代表人授权书》中的法定代表人签名、投标廉洁承诺书中的承诺人签字、报价单中的法定代表人或授权委托人签名须手写以外，其他填写的内容均为加盖单位公章（原章）的打印件。**以上事项不符合要求的视为无效投标。**

（4）装订要求

密封袋封口处应密封严实，并应加盖投标人公章（原章）。未按装订要求装订的，我公司不负责相关保密要求，同时视为无效投标。

5、交货地点

材料送至安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖二路西段666号电控设备厂。

6、本次招标的材料由中标人负责运输至指定地点。运输过程中未按相关安全、环保等要求所导致的一切安全、环保事故由中标人承担责任。

7、供货数量验收确认方式

招标人按合同数量及送货清单验收。

**八、评标及中标履约要求**

1、评标由纪委随机临时确定评委并组建的评标委员会负责。

2、评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标：本次评标以价格为评标依据，采取“合理低价法”评标。即经评委会审核，剔除偏离市场行情较大的恶意报价后的报价进行排序，确定预中标单位。

4、中标候选人推荐：评标委员会依据评标结果，推荐**一**名中标单位。

5、中标通知：招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

6、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离本次招标实质性内容的其他协议。

**九、纪律和监督**

1、对招标人的纪律要求：招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司利益或者他人合法权益。

2、对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。投标人有上述行为的，一经确认将取消其今后参加铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司招标的资格，列入供应商黑名单。

**十、法定代表人授权书**

本授权书声明：我（姓名）系（单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）（被授权委托人姓名 ）为本公司合法代理人，就（招标编号）的（招标产品）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日签字生效， 特此声明。

代理人情况：

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务/职称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

年 月 日

**十一、投标廉洁承诺书**

我单位于年月日参与（招标编号）的（招标产品）投标，为加强招投标管理和廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为、规范双方的各项活动，保护当事人及所属公司的合法权益，供方承诺：

1. 承诺不相互串通投标或者与招标人串通投标；
2. 不向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标；
3. 不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；
4. 承诺不向招标人及有关人员提供任何形式的财、物及请吃消费；
5. 承诺保证材料供应的数量、质量及供货时间符合贵公司要求。如果由于材料本身的数量、质量及供货时间等问题而导致贵公司生产、施工发生返工、工期延误等情况，所造成的相应直接、间接损失由我方承担，我方接受贵公司相应处罚，情节严重的愿承担相关法律责任。

承诺方签字:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位盖章 ：

 日 期：

**十二、报价单**

**报价单（TGJA-WZ-2022112）-1包**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价＊ | 总价＊ | 税率＊ | 备注 |
| 1 | 控水控制装置（成套） | 具体见动力水厂冬瓜山供水控制装置技术协议 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | **合计总金额** | **人民币（大写）** | **元** |  |  |  |  |  |
| 说明：1、此报价表中带＊号为必填项，投标人的报价单除法定代表人和授权委托人签名手写以外，其他填写内容均为打印件加盖投标人公章。2、税率栏填写时要具体明确税率及是否为增值税专用发票。3、合计总金额栏为必填项。 |
| 投标单位（公章） | 法定代表人或授权委托人 |  |
| 联系方式 | 电话 |  |
| 邮箱 |  |

**十二、报价单**

**报价单（TGJA-WZ-2022112）-2包**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价＊ | 总价＊ | 税率＊ | 备注 |
| 1 | 防爆操作柱 | BLZ51-A2D2G | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 消防柜（成套） |  双电源进线柜，防护等级 IP55，具体见建安搬迁项目-(消防泵房)电气图纸、技术规格书-(消防控制柜和馈线柜) | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 消防柜（成套） | 馈线柜，防护等级 IP55，具体见建安搬迁项目-(消防泵房)电气图纸、技术规格书-(消防控制柜和馈线柜) | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 消防柜（成套） | 馈线柜，防护等级 IP55，具体见建安搬迁项目-(消防泵房)电气图纸、技术规格书-(消防控制柜和馈线柜) | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 防爆电气控制箱(危化品仓库) | BXK51，防爆等级ExdIIBT6，箱体材质为 Q235A 钢板。箱体为壁挂式安装，户内使用，防护等级 IP65，下部留进出线口(数量按实际要求)，箱内配有电气安装板，箱体面板上配有：开关操作手柄，具体见建安四仓库电气图审 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | 防爆电气控制箱 | BXK51，防爆等级ExdIIBT6，箱体材质为铸铝合金(隔爆和增安箱拼装)，壁挂式安装，户内使用，防护等级 IP65，下部留进出线口(1进 1 出)，1 路总开关。箱体面板上配有：所有开关的操作合闸手柄，具体见建安四仓库电气图审 | 台 | 12 |  |  |  |  |
|  | **合计总金额** | **人民币（大写）** | **元** |  |  |  |  |  |
| 说明：1、此报价表中带＊号为必填项，投标人的报价单除法定代表人和授权委托人签名手写以外，其他填写内容均为打印件加盖投标人公章。2、税率栏填写时要具体明确税率及是否为增值税专用发票。3、合计总金额栏为必填项。 |
| 投标单位（公章） | 法定代表人或授权委托人 |  |
| 联系方式 | 电话 |  |
| 邮箱 |  |

**十三、响应/偏离表**

1.1技术规格响应/偏离表

招标编号：TGJA-WZ-2022112

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的

偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

投标人名称： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人代表签字盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_