安徽铜冠池州资源有限公司黄金庵尾矿库闭库销号工程--土方作业类机械询比采购

**询比采购文件**

****

**询比采购编号：TGJA-JX-2025-050**

**询比采购单位：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司（盖章）**

**联 系 人：陶叶玲（13965204644）、洪叶（15715626529）**

**【声明】**

1. 根据公司2025年03日起实施的《铜冠建安公司采购管理办法》等相关规定，第二建筑工程事业部通过公司外网平台组织安徽铜冠池州资源有限公司黄金庵尾矿库闭库销号工程--土方作业类机械询比采购。
2. 本次询比采购采取不见面评审。

**一、询比采购日程安排**

1、响应文件递交地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）

2、响应文件收件人：黄赟（18656211500）

3、评审时间：2025年09月18日

4、发成交通知书时间：另行通知

5、签订合同时间：另行通知

**二、询比采购内容**

本次询比采购的具体内容如下：安徽铜冠池州资源有限公司黄金庵尾矿库闭库销号工程--土方作业类机械询比采购（详见报价表）。

**说明：**

该次询比采购工程量为承租方在现有条件下预估的工程量，此工程量仅作为评审和签订合同工程量的依据，不作为成交人最终机械租赁结算工程量的依据，最终机械租赁结算数量的增减丝毫不影响询比采购报价的效力。

1. **供应商人资格要求**

1、在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册。

2、供应商须为一般纳税人或小规模纳税人。

3、供应商提供的相关资质证件均须在年审有效期内。

4、供应商营业执照所列示的经营范围必须涵盖工程机械租赁。

5、供应商近三年无重大失信和违法、违纪行为等不良记录。

**四、询比采购公告发布的媒介及询比采购公告的获取**

本次询比采购公告（包括后期如有对询比采购文件所做的澄清、修改等。）将在铜冠建筑安装股份有限公司网（http://www.tltgja.com.cn/）在线询比采购--物资询比采购上发布。询比采购公告请供应商自行下载。

所有采购信息均以以上网站发布为准，其它任何形式的内容不作为采购公告以及评审的依据。

**五、询比采购报名**

1、各供应商需在采购公告发布截止日前至铜冠建筑安装股份有限公司四楼工程部报名。

2、报名时供应商需提供报名资料。报名资料包括营业执照副本的复印件、法人身份证复印件（经办人不是法人代表的要提供法人代表授权委托书、代理人身份证复印件）等，以上资料须加盖供应商公章（原章）。

3、报名自采购公告发布之日起至2025年09月17日12:00止。

4、报名地点：铜冠建筑安装股份有限公司四楼工程部

5、联 系 人：陶叶玲（13965204644）

**六、 响应文件的递交**

1、响应文件递交的截止时间：2025年09月18日09:00

2、响应文件递交地点：铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）

3、响应文件收件人：黄赟（18656211500）

4、逾期送达的或未按规定送达指定地点的响应文件，询比采购人不予受理。

**七、供应商须知**

1、与本次询比采购机械的内容

（1）工程名称：安徽铜冠池州资源有限公司黄金庵尾矿库闭库销号工程

（2）工程地点：安徽省池州市贵池区棠溪镇

（3）工程内容：机械对现场坝体进行拆除；滩面平整；截排水沟、排洪系统封堵、滩面复垦区域土方开挖、运、回填等。

（4）计划工期：日历天数200天。（具体租期以建设单位安排的工作内容为准）

（5）计价方式：全费用固定单价

2、付款方式

自施工开始，铜冠建安第二建筑工程事业部每月根据成交人开具的机械结算方单进行审核。成交人按月开具增值税专用发票，并送交部门当月入账。机械进度款次月按进账发票额50%支付，当年春节前付至进账发票总额70%，剩30%的余款次年春节前支付至90%，第三年春节前付清。（成交人需开具与机械结算方单审核金额一致，且合法有效的增值税专用发票给询比采购单位。）

3、报价相关要求

3.1本次询比采购，分土方计量报价单和机械计时报价单两张报价单，评审后将基于综合结果仅推荐一家成交候选人。

3.2报价单设置与报价要求

（1）土方计量报价单​

本次询比采购，土方计量最高限价为全费用单价（全费用单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润、规费和税金等全部费用）。供应商需按工程量清单填报单价，报价单位为“元/m³”。（默认为不含税单价；若报价含税，必须注明税率。）

（2）机械计时报价单

本次询比采购，机械计时报价下浮率的计算需以铜冠建安公司2025年机械设备租赁指导价格为基准（即计费基数），供应商报价仅提交下浮率。（默认为不含税单价；若报价含税，必须注明税率。）

**（3）下浮率的计算式及相关规则如下：**（以下计算式，均默认报价不含税）

①下浮率定义与计算式​

​下浮率表示供应商报价相对于指导价格的优惠比例，计算公式为：

​下浮率=(指导价-供应商报价)/指导价×100%​​

其中：

​指导价：铜冠建安公司2025年机械设备租赁指导价格（即基准价）；

​供应商报价：供应商根据指导价下浮后的实际租赁报价。

②报价有效性规则​

​**最低下浮率要求：下浮率不得低于1%（即≥1%），否则视为无效报价。**

（最低下浮1%对应最低优惠要求，即供应商至少需让利1%（如1000元设备最低实付990元），避免恶性竞争或虚高报价。）

​③实际租赁价格计算​

供应商填报下浮率后，实际租赁价格按以下公式计算：

​实际租赁价格=指导价×(1-下浮率)​​

例如：

若指导价为1000元，下浮率报5%，则实际价格=1000元×(1-5%)=950元；

若下浮率报1%，则实际价格=1000元×99%=990元.

（4）各供应商在报价前应仔细审阅采购公告、报价表及报价说明等与此次报价相关的所有资料。报价要谨慎，一旦确定为成交人，视为理解并考虑了询比采购单位要求的报价，不得以任何理由变更。

4、采购文件相关要求

（1）供应商法定代表人应在报价单相应位置签字及加盖公章，如经办人不是法人代表，须提供本人身份证复印件、法定代表人身份证复印件及有法人代表签字的《法人代表授权书》、廉洁承诺书，以上资料须加盖供应商单位公章（原章）并作为询比采购资料的一部分。以上事项不符合要求的视为无效报价。

（2）响应文件密封袋封口处应密封完整，加盖报价单位公章，并且注明询比采购编号及询比采购文件名称。因供应商制作、密封、寄送报价文件不符合要求的视为无效报价。

（3）供应商首次报价时需提供加盖公章的营业执照副本的复印件及其它资质资料。

5、交货地点

机械运输至指定地点。

6、本次询比采购的机械设备由成交人负责运输。运输过程中未按相关安全、环保等要求所导致的一切安全生产事故由成交人承担责任。

7、供货数量验收确认方式：以实际到货验收数量为准。

1. **评审及成交履约要求**

1、评审由铜冠建安公司纪委随机临时确定评委并组建的专家评审小组负责。

2、评审原则：评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

3、评审：本次采取“综合评标法”评审。即以经专家评审小组审核，综合评出供应商的得分排序。其中评分最高的报价单位为预成交人。

3.1计分：总分100分。

3.2技术分（30分）

（1）近三年类似机械租赁（土方开挖、外运、回填等工作内容）土方类施工业绩，提供合同复印件。（每项5分，最高得分15分）

（2）近三年无安全/质量事故，提供施工项目部开具的证明。（每项5分，最高得分15分）

3.3商务分（70分）

（1）土方计量报价：总价最低者（第一名）得满分（35分），第二名扣5分，以此类推。

（2）机械计时报价：最高下浮率者（第一名）得满分（35分），第二名扣5分，以此类推。

4、成交候选人推荐：专家评审小组依据评审结果推荐一名成交候选人。

5、成交通知：买方以书面形式向成交人发出成交通知书。

6、买方和成交人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和成交人的响应文件订立书面合同，询比采购人和成交人不得再行订立背离本次采购公告实质性内容的其他协议。

1. **纪律和监督**

1、对询比采购人的纪律要求：询比采购人不得泄漏询比采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害公司利益或者他人合法权益。

2、对供应商的纪律要求：供应商不得相互串通报价或者与询比采购人串通报价，不得向询比采购人或者专家评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。供应商有上述行为的，一经确认将取消其今后参加我公司的报价资格，并列入供应商黑名单。

**十、响应文件组成**

1、响应文件封面

2、法定代表人授权书（需附：法定代表人、代理人身份证复印件）

3、企业营业执照复印件（需加盖公章）

4、廉洁承诺书

5、近三年类似土方类机械租赁施工业绩（提供合同复印件）
6、近三年无安全/质量事故，提供施工项目部开具的证明（需项目经理签字或加盖项目部报验章）

7、机械询比采购土方计量报价单及机械计时报价单

**十一、法定代表人授权书**

本授权书声明：我 （姓名）系 （单位名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）（被授权委托人姓名 ）为本公司合法代表人，就 （采购文件编号）的 （采购产品）报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效， 特此声明。

代理人情况：

姓名： 职务/职称： .

地址： 邮编： .

电话： 传真： .

身份证：

法定代表人签字： .

单位盖章： .

年 月 日

**十二、廉洁承诺书**

我单位于 年 月 日参与 （采购文件编号）的 （采购产品）报价，为加强询比采购管理和廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为、规范双方的各项活动，保护当事人及所属公司的合法权益，供方承诺：

1. 承诺不相互串通报价或者与询比采购人串通；
2. 不向询比采购人或专家评审小组成员行贿谋取不正当利益；
3. 不以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取不正当利益；
4. 承诺不向询比采购人及有关人员提供任何形式的财、物及请吃消费；
5. 承诺保证机械供应的数量、安全及环保符合贵公司要求。如果由于机械本身的数量、质量及进场等问题而导致贵公司生产、施工发生工期延误等情况，所造成的相应直接、间接损失由我方承担，我方接受贵公司相应处罚，情节严重的愿承担相关法律责任。

承诺方签字 ： .

单位盖章 ： .

 年 月 日

 **安徽铜冠池州资源有限公司黄金庵尾矿库闭库销号工程--土方作业类 机械询比采购土方计量报价单（1）**

 **TGJA-JX-2025-050**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **租赁设备** | **设备型号** | **工作内容** | **单位** | **数量** | **最高限价****（不含税）** | **报价（含 %增值税）** | **备注** |
| **单价** | **合价** |
| 1 | 挖掘机 | PC210型履带式 | 1、平整场地 | m3 | 150 | 0.96元/m3 |  |  |  |
| 2 | 挖掘机 | PC210型履带式 | 1、挖一般土方或石渣；2、类别：二至四类土或石渣；3、开挖深度3m内，装车或不装车。 | m3 | 58500 | 2.60元/m3 |  |  |  |
| 3 | 挖掘机 | PC210型履带式 | 1. 挖沟槽或基坑土方及石渣；
2. 类别：二至四类土或石渣；

3、挖土深度5m内，装车或不装车。 | m3 | 12835 | 3.00元/m3 |  |  |  |
| 4 | 环保自卸汽车 | 斗容量22m3 | 1. 自卸汽车运土石方或渣土；

2、运输至业主指定点，或自行解决点；3、运距：1km以内（基本运距）。 | m3 | 63183 | 5.00元/m3 |  |  |  |
| 5 | 环保自卸汽车 | 斗容量22m3 | 1、土石方或渣土超运距；2、超运距：4km（注：最大量不超业主确认的运输距离）。 | m3 | 63183 | 5.07元/m3 |  |  | 注：土方每减1km运距结算单价=中标单价÷4km（超运距） |
| 6 | PC210型履带式、压路机 | PC210型履带式、20T振动式 | 1、碾压：运至现场的土石方挖掘机平整，压路机碾压，碾压6遍，压实系数符合设计要求。 | m3 | 58500 | 3.50元/m3 |  |  | 注：滩面夯填整平、碾压 |
| 7 | 挖掘机及打夯机（挖掘机配夯头） | PC210型履带式（配夯头） | 1. 基坑或沟槽、路槽机械填土夯实；
2. 填土夯实：压实系数0.9以上；

3、挖掘机分层整平、回填，打夯机分层碾压。 | m3 | 4586 | 10.00元/m3 |  |  | 注：基坑或沟槽、路槽土方回填、碾压 |
| 8 | 捣机 | PC210型及以上履带式 | 1、机械破除中风化石以上岩石；2、机械破除素砼路面或素砼障碍物。 | m3 | 200 | 35.00元/m3 |  |  |  |
| 9 | 挖掘机及打夯机（挖掘机配夯头） | PC210型履带式（配夯头） | 1. 沟内夯填1：9水泥尾砂

2、尾砂滩内挖取3、压实系数符合设计及规范要求 | m3 | 945 | 10.00元/m3 |  |  |  |
| 10 | 挖掘机及压路机 | PC210型履带式、20T振动式 | 1、地面或道路矿渣、石渣或石子、水稳层整平、碾压；2、挖掘机铺设矿渣、石渣或石子、水稳层，整平；3、压路面碾压：压实系数0.9以上，平整度达设计规范要求。 | m3 | 2550 | 2.51元/m3 |  |  |  |
| 11 | 挖掘机及压路机 | PC210型履带式、20T振动式 | 1、种植土回（换）填2、取土运距：5km3、回填厚度：50cm，压路机碾压，碾压6遍，压实系数符合设计要求。 | m3 | 25500 | 8.00元/m3 |  |  |  |
| **最高限价合计** | **1304462.31元** | 报价合计 |  |  |
| **报价包含且不仅限于以下内容：**1、以上为暂估工程量；成交人需严格按甲方出具的施工图或招标清单中的工作内容进行施工，工程量按实际完成量及不超过甲方同业主结算量进行结算。（本工程询比采购的工程量，由项目部依据建设单位所提供的投标清单或施工图纸进行预估，实际工作量可能会因图纸变更、现场条件等发生变化。若工程量发生减少，仍旧执行此单价，供应商需充分考虑；）2、以上限价为全费用单价。且包含施工中发生的一切施工措施费：如文明施工；安全环保；输路线清理、协调；场地围挡封闭；车辆冲洗；道路清扫、洒水降尘；碴土证办理、业主方关系协调等，为此项工作内容施工发生的一切费用。3、由成交人自行解决弃土点，运距最大量不超业主确认运距，距离即5km。（若成交人因未能提供倒土点，而影响询比采购单位施工等情况的发生，询比采购单位有权利对成交人进行经济处罚。）4、如果施工中成交人对询比采购单位施工完成的工程进行破坏，将按照发生的施工一切费用100%进行处罚。5、成交人一经接到成交通知书后，应立即组织机械及人员进场，如果施工中出现不能按要求履约合同，将建立黑名单制，该成交人半年内不得参加我单位组织的工程采购。 |

响应单位： （盖章） 法定代表人： （签字） 日 期： 年 月 日

 **安徽铜冠池州资源有限公司黄金庵尾矿库闭库销号工程--土方作业类 机械询比采购机械计时报价单（2）**

 **TGJA-JX-2025-050**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **租赁设备** | **设备型号** | **工作内容** | **单位** | **公司指导****（不含税）** | **最低下浮率** | **报价****（含 %增值税）** | **备注** |
| 1 | 挖掘机 | 90型及以下履带式挖掘机 | 1.滩面修整及应急道路等零星工作 | 小时 | 120元/小时 | 1% | 下浮率： % | **请供应商详读询比采购文件“第七点，第3条 报价说明及相关要求”，再进行填报。** |
| 2 | 挖掘机 | 210-230型履带式挖掘机 | 1.库区截、排水沟及排洪系统封堵及其他零星工作 | 小时 | 225元/小时 |
| 3 | 捣机 | 90型及以下履带式挖掘机 | 1.拆除等零星工作 | 小时 | 200元/小时 |
| 4 | 压路机（振动） | 18T-20T | 1.道路路床碾压 | 台班 | 1100元/台班 |
| 5 | 环保自卸汽车 | 斗容量22m3 | 1.零星土方外运及内倒 | 台班 | 1500元/台班 |
| 6 | 农用车 | 斗容量8m3 | 1.零星土方外运及内倒 | 台班 | 528元/台班 |
| 7 | 汽车起重机 | 25T | 1、吊运零星材料等 | 台班 | 1179元/台班 |
| 8 | 随车吊 | 14T | 1、吊运钢材等 | 台班 | 1415元/台班 |
| **暂定合同价** | **200000.00元** |
| **报价包含且不仅限于以下内容：**1. 以上机械型号均为预估；工程量按实际完成量进行结算。

2、若现场使用的零星机械不在合同约定范围内，将按2025年铜冠建筑安装股份有限公司机械租赁指导价（不含税）×成交下浮率进行结算。3、以上限价含施工中发生的一切施工措施费：如文明施工；安全环保；输路线清理、协调；车辆冲洗；道路清扫、洒水降尘为此项工作内容施工发生的一切费用。4、如果施工中成交人对询比采购单位施工完成的工程进行破坏，将按照发生的施工一切费用100%进行处罚。5、成交人一经接到成交通知书后，应立即组织机械及人员进场，如果施工中出现不能按要求履约合同，将建立黑名单制，该成交人半年内不得参加我单位组织的工程采购。 |

响应单位： （盖章） 法定代表人： （签字） 日 期： 年 月 日