**第二事业部沙溪矿业建筑用砂、水泥、标砖、砌块招标文件**

**招标文件**

**招标编号：TGJA-WZ-2022-83**

**招标公告发布日期：2022年9月22日**

**招 标 人: 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司**

**联 系 人：贾杰（13965211845）、黄赟（18656211500）**

**【声明】**

1、公开招标（竞价）是铜冠建安公司为规范自主采购管理，推进阳光工程而采取的公开竞争性采购方式，公司物资供应部根据阳光工程相关规定通过招标平台进行公开招标（竞价）。

2、公开招标（竞价）在铜冠建安公司纪委监督下进行。

**一、招标日程安排**

1、招标公告发布日期：2022年9月22日

2、投标截止时间：2022年9月29日9:00

3、投标文件递交地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司审计监察室（长江西路2571号主楼三楼）

4、投标文件收件人：黄赟（18656211500）

5、开标时间：2022年9月29日9:00

6、发中标通知书时间：另行通知

7、签订合同时间：另行通知

**二、招标内容**

本次招标的具体内容：本次招标分为二个包，详见报价单。

**说明：**

该招标数量为招标人在现有条件下核定的大约数量，此数量仅作为评标和签订合同数量的依据，不作为中标人最终供货结算数量的依据，最终供货结算数量的增减丝毫不影响投标报价的效力。

**三、投标人资格要求**

1、在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册。

2、投标人须为一般纳税人或小规模纳税人。

3、投标人提供的相关资质证件均须在年审有效期内。

4、投标人营业执照所列示的经营范围必须涵盖本次招标材料品种。

5、有生产经营和安全许可要求的，必须有相应有效的许可证。

6、投标人近三年无重大失信和违法、违纪行为等不良记录。

**四、招标公告发布的媒介及招标公告的获取**

本次招标公告（包括后期如有对招标文件所作的澄清、修改等。）将在铜冠建筑安装股份有限公司网（http://www.tltgja.com.cn/）在线招标--物资招标上发布。招标公告请投标人自行下载。

所有招标信息均以以上网站发布为准，其它任何形式的内容不作为招标投标以及开标评标的依据。

**五、投标报名**

1、各投标人需在开标之前至铜陵有色建安公司报名。

2、报名时投标人需提供报名资料。报名资料包括加盖公章的营业执照副本的复印件、法人身份证复印件（经办人不是法人代表的要提供法人代表授权委托书、代理人身份证复印件）等资料。

3、报名自招标公告发布之日起至2022年9月28日17:30止。

4、报名后资格审查未通过或未按相关要求报名的投标资料按废标处理。

5、报名地点：铜冠建安公司物资供应部（铜陵市长江西路2571号一楼西侧办公室）也可通过网络形式报名，将相关资料通过网络发给报名联系人。

6、联 系 人：贾杰（13965211845）

**六、 投标文件的递交**

1、投标文件递交的截止时间：2022年9月29日9:00

2、投标文件递交地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司经营部（铜陵市铜官区长江西路2571号主楼三楼）

3、投标文件收件人：黄赟（18656211500）

4、逾期送达的或未按规定送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**七、投标人须知**

1、与本次招标材料的质量相关要求

（1）材料质量要求：符合《建设用砂》GB/T 14684-2017、《通用硅酸盐水泥》GB 175-2020、《普通混凝土小型砌块》GB/T8239-2014标准相关规定要求。

（2）投标人如若中标，提供的所有材料必须符合技术指标要求，以招标人抽样检验为准，其中天然中粗砂要求含水量≤5%、含泥量≤3%。所供材料如未达到技术指标要求，中标人应立即停供。

（3）若达不到招标人要求的，中标人无条件将该批货物拉回且不计货款，动用招标人机械的收取相应费用。

（4）因材料产品质量不合格所造成的相关质量问题，没收中标人履约保证金（一包我公司将保留供方20000元材料款作为履约保证金；二包我公司将保留供方5000元材料款作为履约保证金；同时对相关质量问题所引发的返工、耽误工期、对业主单位的生产影响等所有相关损失，中标人承担相应责任。

2、付款方式

合同签订后，根据到货情况，货到验收合格后开具增值税专用发票，入账次月支付40%，春节前支付40%，剩余20%该春节后两年内付清。

3、报价相关要求

（1）报价为含税（税率必须注明）、含运费价。

（2）各投标单位在投标报价前应仔细审阅招标公告、报价表及报价说明等与此次报价相关的所有资料。报价要谨慎，一旦中标，视为理解并考虑了我公司一切要求的报价，不得以任何理由变更。

4、标书相关要求

（1）投标人法定代表人应在报价单相应位置签字及加盖公章，如经办人不是法人代表，须提供本人身份证复印件、法人身份证复印件、投标廉洁承诺书及有法人代表签字的《法人代表授权书》并加盖公章作为投标资料的一部分。**以上事项不符合要求的视为无效投标。**

（2）投标文件密封袋封口处应密封完整，加盖投标单位公章，并且注明招标编号及材料名称。因投标人制作、密封、寄送报价文件**不符合要求的视为无效投标。**

（3）投标人的所有报价文件，除《法定代表人授权书》中的法定代表人签名、投标廉洁承诺书中的承诺人签字、报价单中的法定代表人或授权委托人签名须手写以外，其他填写的内容均为加盖单位公章的打印件。**以上事项不符合要求的视为无效投标。**

（4）装订要求

密封袋封口处应密封严实，并应加盖投标人公章。未按装订要求装订的，我公司不负责相关保密要求，**同时视为无效投标。**

5、交货地点

材料送至庐江沙溪矿业施工现场。

6、本次招标的材料由中标人负责运输至指定地点。运输过程中未按相关安全、环保等要求所导致的一切安全、环保事故由中标人承担责任。

7、供货数量验收确认方式

天然细砂、片石招标人按送货磅单结合量方验收，并随时抽磅；袋装水泥、水泥标砖、砌块按到货数量进行验收。

**八、评标及中标履约要求**

1、评标由审计监察室随机临时确定评委并组建的评标委员会负责。

2、评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标：本次评标以价格为评标依据，采取“合理低价法”评标。即以经评委会审核，剔除偏离市场行情较大的恶意报价后的报价进行排序，其中价格最低的报价单位为预中标单位（报价表分1包、2包、单独竞价）。

4、中标候选人推荐：评标委员会依据评标结果每包各推荐一名中标候选人。

5、中标通知：招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

6、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离本次招标实质性内容的其他协议。

**九、纪律和监督**

1、对招标人的纪律要求：招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害公司利益或者他人合法权益。

2、对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。投标人有上述行为的，一经确认将取消其今后参加我公司招标的资格，列入供应商黑名单。

**十、法定代表人授权书**

本授权书声明：我（姓名）系（单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）（被授权委托人姓名 ）为本公司合理代表人，就（招标编号）的（招标产品）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日签字生效， 特此声明。

代理人情况：

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务/职称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

年 月 日

**十一、报价单**

**报价单（TGJA-WZ-2022-83）1包**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | | **单价＊** | **总价＊** | **税率（注明税率及是否为增值税专业发票）＊** | | | 备注 |
| 1 | 天然中粗砂 | 细度模数2.3-3.7 | 吨 | 377 | |  |  |  | | | GB/T14684-2017，分批供货，每批约12~14吨 |
| 2 | 袋装普通硅酸盐水泥 | PO32.5 | 吨 | 110 | |  |  |  | | | GB 175-2020 |
| 3 | **合计＊** |  |  |  | |  |  |  | | |  |
| 说明：1、此报价表中带 **＊** 号为必填项，投标人的所有报价文件均为加盖单位公章的打印件（签名部分除外）。  2、税率栏填写时要具体明确税率及是否为增值税专业发票。  3、本次报价数量为项目预估量，具体数量以实际需求量为准。 | | | | | | | | | | | |
| 投标单位（公章） | | | | | 法定代表人或授权委托人 | | | |  | | |
| 联系方式 | | | | 电话 |  | |
| 邮箱 |  | |

**报价单（TGJA-WZ-2022-83）2包**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | | **单价＊** | **总价＊** | **税率（注明税率及是否为增值税专业发票）＊** | | | 备注 |
| 1 | 水泥标砖 | 240\*115\*53mm | 块 | 10000 | |  |  |  | | | GB/T8239-2014 |
| 2 | 混凝土多孔砖 | 240\*115\*90mm | 立方 | 87500 | |  |  |  | | | GB/T 11968-2020 |
| 3 | **合计＊** |  |  |  | |  |  |  | | |  |
| 说明：1、此报价表中带 **＊** 号为必填项，投标人的所有报价文件均为加盖单位公章的打印件（签名部分除外）。  2、税率栏填写时要具体明确税率及是否为增值税专业发票。  3、本次报价数量为项目预估量，具体数量以实际需求量为准。 | | | | | | | | | | | |
| 投标单位（公章） | | | | | 法定代表人或授权委托人 | | | |  | | |
| 联系方式 | | | | 电话 |  | |
| 邮箱 |  | |