**第一事业部池州铜箔三期商品混凝土**

**招标文件**

**招标编号：TGJA-WZ-2023-75**

**招标公告发布日期：2023年5月11日**

**招 标 人: 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司**

**联 系 人：叶明陵（13865621916）、任凡（15656263008）**

**【声明】**

1、公开招标（竞价）是铜冠建安公司为规范自主采购管理，推进阳光工程而采取的公开竞争性采购方式，公司物资供应部根据阳光工程相关规定通过招标平台进行公开招标（竞价）。

2、公开招标（竞价）在铜冠建安公司纪委监督下进行。

**一、招标日程安排**

1、招标公告发布日期：2023年5月11日

2、投标截止时间：2023年5月18日9:00

3、投标文件递交地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司经营部（黄山大道南段879号四楼）

4、投标文件收件人：黄赟（18656211500）

5、开标时间：2023年5月18日9:00

6、发中标通知书时间：另行通知

7、签订合同时间：另行通知

**二、招标内容**

本次招标的具体内容（详见报价单）：

1、约2600m³商品混凝土 （本次招标数量为项目预估量，具体数量以实际需求量为准）

**说明：**

由于施工蓝图还未出，所以此次招标的商品混凝土最终数量待确定。因此招标数量为招标人在现有条件下核定的大约数量，此数量仅作为评标和签订合同数量的依据，不作为中标人最终供货结算数量的依据，最终供货结算数量的增减丝毫不影响投标报价的效力。

**三、投标人资格要求**

1、在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册。

2、投标人须为一般纳税人。

3、投标人提供的相关资质证件均须在年审有效期内。

4、投标人营业执照所列示的经营范围必须涵盖本次招标材料品种。

5、有生产经营和安全许可要求的，必须有相应有效的许可证。

6、投标人近三年无重大失信和违法、违纪行为等不良记录。

**四、招标公告发布的媒介及招标公告的获取**

本次招标公告（包括后期如有对招标文件所作的澄清、修改等。）将在铜冠建筑安装股份有限公司网（http://www.tltgja.com.cn/）在线招标--物资招标上发布。招标公告请投标人自行下载。

所有招标信息均以以上网站发布为准，其它任何形式的内容不作为招标投标以及开标评标的依据。

**五、投标报名**

1、**各投标人需在开标之前至铜陵有色建安公司报名。因投标人未在指定要求时间报名或未通过资格审查的视为无效投标。**

2、报名时投标人需提供报名资料。报名资料包括加盖公章的营业执照副本的复印件、法人身份证复印件（经办人不是法人代表的要提供法人代表授权委托书、代理人身份证复印件）等资料。

3、报名自招标公告发布之日起至2023年5月17日12:00止

4、报名地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司经营部（黄山大道南段879号四楼）

5、联 系 人：任凡（15656263008）

**六、保证金**

1、为严肃和规范投标行为，确保投标的顺利以及中标后合同的有效执行，投标人须向招标人缴纳投标保证金，本次需缴纳投标保证金**贰万元整**；（投标文件内附汇款凭证复印件。如投标人在铜冠建安公司（含各分子公司）有超过投标保证金数额的应收欠款，可以出具承诺书的方式将足额应收欠款转为投标保证金，承诺书作为投标资料的一部分，并附铜冠建安公司（含各分子公司）财务出具的加盖财务专用章的应收欠款证明。）**无投标保证金或未出具投标保证金承诺书视为无效投标。**投标保证金须对公账户转账，不接受个人账户转账，同时要求注明**铜陵铜冠建安公司第一事业部池州铜箔三期项目材料一批TGJA-WZ-2023-75投标保证金**

**2、下列任何情况发生时，投标保证金将被不予退还：**

（1）投标人在投标截止后至投标有效期内撤回投标文件的；

（2）中标人未能在规定期限内按照招标文件签订合同协议；

（3）签署合同后，未能在规定的时间内提供履约保证金；

（4）投标人在招标中存在违规和违法行为的。

（5）中标人因自身原因放弃中标资格的。

3、在签订合同后，中标人须交纳履约保证金。履约保证金金额为中标合同总金额的 10% （如中标人在铜冠建安公司（含各分子公司）有超过履约保证金数额的应收欠款，可以出具承诺书的方式承诺将足额欠款转为履约保证金，并附铜冠建安公司（含各分子公司）财务出具加盖财务专用章的应收欠款证明。或以货款抵扣）

4、招标人与中标人签订合同后**7**日内，向未中标的投标人退还投标保证金（无息），中标人在签订合同并交纳履约保证金后退还投标保证金（无息）。

5、公司对公账户信息

账户名称：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司

账 号：1308024009200056147

开 户 行：工行铜陵铜都支行

**七、 投标文件的递交**

1、投标文件递交的截止时间：2023年5月18日9:00

2、投标文件递交地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司经营部（黄山大道南段879号四楼）

3、投标文件收件人：黄赟（18656211500）

4、逾期送达的或未按规定送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**八、投标人须知**

1、与本次招标材料的质量相关要求

（1）材料质量要求：符合《预拌混凝土》GB/T14902-2012标准相关规定要求。

（2）投标人如若中标，提供的材料必须符合技术指标要求。

（3）若达不到招标人要求的，中标人无条件将该批货物拉回且不计货款，动用招标人机械的收取相应费用。

（4）投标人如若中标，须向招标人交纳中标金额的10%作为履约保证金（可将货款转为履约保证金）。中标人如未能有效履行合同，如发生质量问题、工期延误、方量不实、安全事故等情况（包括但不限于以上情况）将全额扣除履约保证金。同时因中标人的原因造成业主、监理等有关部门对招标人的处罚及相关损失，由中标人承担。

2、付款方式

按月结算（池州信息价出来后开具上月发票入账，次月支付，每月付进账额度70%），其余货款工程竣工后当年付清。

3、报价相关要求

（1）本次报价按池州市贵池区当月含税信息价下浮百分数。

（2）报价为含税（税率必须注明）、含运费价。

（3）各投标单位在投标报价前应仔细审阅招标公告、报价表及报价说明等与此次报价相关的所有资料。报价要谨慎，**一旦中标，视为理解并考虑了我公司一切要求的报价，不得以任何理由变更。**

4、标书相关要求

（1）投标人法定代表人应在报价单相应位置签字及加盖公章，如经办人不是法人代表，须提供本人身份证复印件、法人身份证复印件、投标廉洁承诺书及有法人代表签字的《法人代表授权书》并加盖公章作为投标资料的一部分。以上事项不符合要求的视为无效投标。

（2）投标文件密封袋封口处应密封严实、完整，加盖投标单位公章及法人章，并且注明招标编号及材料名称。未按装订要求装订的，我公司不负责相关保密要求。因投标人制作、密封、寄送报价文件不符合要求的视为无效投标。

（3）投标保证金汇款凭证复印件必须内附在投标文件中。无投标保证金或投标保证金汇款凭证复印件未内附在投标文件中的，视为无效投标。

（4）投标人的所有报价文件，除《法定代表人授权书》中的法定代表人签名、投标廉洁承诺书中的承诺人签字、报价单中的法定代表人或授权委托人签名须手写以外，其他填写的内容均为加盖单位公章的打印件。以上事项不符合要求的视为无效投标。

（5）投标人投标时需提供加盖公章的营业执照副本的复印件及其它资质资料。未提供的视为无效投标。

5、交货地点

材料送至铜冠池州铜箔项目施工场所。

6、本次招标的材料由中标人负责运输至指定地点。需签订“安全环境管理协议”在运输过程中未按相关安全、环保等要求所导致的一切安全，环保事故由中标人承担责任。

7、供货时间、数量验收确认方式

招标人每批次需用混凝土时,必须提前一天用书面订单、传真或电话通知中标人，日所需混凝土总量超过500m³时,须提前二天通知中标人，中标人应根据招标人的通知要求，及时安排生产和发货，并应保证混凝土运输的连续性。如遇特殊原因，预计无法按照招标人要求供货时，必须在招标人供货通知发出后2小时内通知招标人，在征得招标人同意后可暂停供货。如未征得招标人同意，即视为延期交货。每延期交货半天，按照延误情况的轻重，对中标人处以2000-5000元的罚款，累计计算。招标人发现中标人供货数量不足或提供不合格产品，均视同延期交货。对发生两次延期交货的，招标人有权自行安排其他供应商供货，中标人不得以任何理由阻拦或变相阻拦。因以上原因给招标人造成的质量问题、工期延误、差价等情况（包括但不限于以上情况），同时，包括外协和分包误工费、业主及监理等有关部门对招标人的罚款等（包括但不限于以上情况）的所有损失均由中标人承担。延期超过7天的，招标人有权单方面解除合同。每批次实际需用量多于或少于预订数量的，招标人应在本批次混凝土浇筑结束前2小时通知中标人。中标人在收到招标人通知后，应及时调整发货数量，以免造成双方损失。如招标人实际用量多于预订数量，又未及时通知中标人，中标人不承担因此无法保证预拌混凝土运输连续性所导致的一切后果。每次供货超50m³限补方一次，如需第二次补方应支付运输车辆空置燃油费，按1元/ m³.km计算；不足50m³供货量的每月累计不得超过2次，超出的次数按500元/次收取出泵费。招标人按送货方单进行验收，并有权随时抽查,如抽查结果在负差3％以内的，属允许负差;如抽查结果在负差3%以上的，则当日所供所有混凝土按抽查最大负差百分比扣除结算。如当月数量抽查负差3％以上达三次的（含三次），招标人将按当月所供货物总金额的10%进行罚款并按抽查最大负差百分百比扣除结算当月混凝土数量，同时有权解除合同。招标人保留对已浇铸完工混凝土构件方量进行复核的权利，如偏差大于5%，双方需进行复核。如确定为中标人责任，则扣除超出部分的方量。对施工浇筑过程中混凝士的跑模、涨模、尾车中所要混凝土数量不准所造成的损失应由招标人承担。招标人在《订货单》中需写明工程名称、浇筑时间、浇筑部位、混凝土强度等级、坍落度要求、数量及其它特殊技术要求,以便中标人及时备料安排生产和安排运输设备。

8、供货时间为2023年4月30至2023年8月30日（供货时间参考需方与业主签订的工程施工合同，实际供货时间可能稍有偏差，以实际需求为准），具体到货时间以需方要求为准。

**九、评标及中标履约要求**

1、评标由审计监察室随机临时确定评委并组建的评标委员会负责。

2、评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标：本次评标以价格为评标依据，采取“合理低价法”评标。即以经评委会审核，剔除偏离市场行情较大的恶意报价后的报价进行排序，确定预中标单位。

4、中标候选人推荐：评标委员会依据评标结果，推荐一名中标候选人。需方将对中标候选人进行现场实地考察，最终确定中标单位。如有两家相同最低价报价人则由评标委员会依据评标结果推荐两家为中标候选人，需方将对中标候选人进行现场实地考察，同时进行二次议价。需方将综合中标候选人的报价、实地考察情况以及二次议价的结果，最终确定中标单位。

5、中标通知：招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

6、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离本次招标实质性内容的其他协议。

**十、纪律和监督**

1、对招标人的纪律要求：招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害公司利益或者他人合法权益。

2、对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。投标人有上述行为的，一经确认将取消其今后参加我公司招标的资格，列入供应商黑名单。

**十一、法定代表人授权书**

本授权书声明：我（姓名）系（单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）（被授权委托人姓名 ）为本公司合理代表人，就（招标编号）的（招标产品）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日签字生效， 特此声明。

代理人情况：

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务/职称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

年 月 日

**十二、投标廉洁承诺书**

我单位于 年 月 日参与（招标编号）的（招标产品）投标，为加强招投标管理和廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为、规范双方的各项活动，保护当事人及所属公司的合法权益，供方承诺：

1. 承诺不相互串通投标或者与招标人串通投标；
2. 不向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标；
3. 不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；
4. 承诺不向招标人及有关人员提供任何形式的财、物及请吃消费；
5. 承诺保证材料供应的数量、质量及供货时间符合贵公司要求。如果由于材料本身的数量、质量及供货时间等问题而导致贵公司生产、施工发生返工、工期延误等情况，所造成的相应直接、间接损失由我方承担，我方接受贵公司相应处罚，情节严重的愿承担相关法律责任。

承诺方签字:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位盖章 ：

日期：

**十三、报价单**

**报价单（TGJA-WZ-2023-75）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 型号规格 | 验收标准 | 单位 | 数量 | **报价（按池州市贵池区信息价下浮百分数）＊** | **税率＊** | 备注 |
| 1 | 预拌混凝土 | C15/C20/C25/C30/C35/C40(泵送)等 | GB/T14902-2012 | m³ | 2600 |  |  | 抗渗P8、P6、抗折、早强、缓凝、膨胀、细石等另行说明 |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、此报价表中带 ＊ 号为必填项，投标人的所有报价文件均为加盖单位公章的打印件（签名部分除外）。  2、税率栏填写时要具体明确税率及是否为增值税专用发票。  3、报价均为含税（税率必须注明）、含运费价，保留至小数点后两位。  4、本次招标量为本批次供应量，招标数量可能与实际需求量存在偏差。 | | | | | | | | |
| 投标单位（公章） | | | | | | 法定代表人或授权委托人 | |  |
| 联系方式 | 电话 |  |
| 邮箱 |  |