**铜阳极泥处理系统升级改造扩建项目土建工程土方机械设备租赁**

（二次询比采购）

**询比采购文件**

****

**询比采购编号：TGJA-JX-2025-049-2**

**询比采购单位：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司（盖章）**

**联 系 人：陶叶玲（13965204644）、张诚（13856216890）**

**【声明】**

1、根据公司2025年3月起实施的《铜冠建安公司采购管理办法》等相关规定，第一建筑工程事业部通过公司外网平台组织**铜阳极泥处理系统升级改造扩建项目土建工程土方机械设备租赁**询比采购（二次询比采购）。

2、本次询比采购采取不见面评审。

**一、询比采购日程安排**

1、响应文件递交地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）

2、响应文件收件人：黄赟（18656211500）

3、评审时间：2025年09月18日

4、发成交通知书时间：另行通知

5、签订合同时间：另行通知

**二、询比采购内容**

本次询比采购的具体内容如下：铜阳极泥处理系统升级改造扩建项目土建工程土方机械设备租赁（二次询比采购）（详见报价表）。

**说明：**

该次询比采购工程量为承租方在现有条件下预估的工程量，此工程量仅作为评审和签订合同工程量的依据，不作为成交人最终机械租赁结算工程量的依据，最终机械租赁结算数量的增减丝毫不影响询比采购报价的效力。

1. **供应商人资格要求**

1、在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册。

2、供应商须为一般纳税人或小规模纳税人。

3、供应商提供的相关资质证件均须在年审有效期内。

4、供应商营业执照所列示的经营范围必须涵盖工程机械租赁。

5、在我单位年度机械合格供应入库名单内。

6、供应商近三年无重大失信和违法、违纪行为等不良记录。

**四、询比采购公告发布的媒介及询比采购公告的获取**

本次询比采购公告（包括后期如有对询比采购文件所作的澄清、修改等。）将在铜冠建筑安装股份有限公司网（http://www.tltgja.com.cn/）在线询比采购--物资询比采购上发布。询比采购公告请供应商自行下载。

所有采购信息均以以上网站发布为准，其它任何形式的内容不作为采购公告以及评审的依据。

**五、询比采购报名**

1、各供应商需在采购公告发布截止日前至铜冠建筑安装股份有限公司四楼工程部报名。

2、报名时供应商需提供报名资料。报名资料包括营业执照副本的复印件或扫描件、法人身份证复印件或扫描件（经办人不是法人代表的要提供法人代表授权委托书、代理人身份证复印件）等，以上资料须加盖供应商公章（原章）。

3、报名自采购公告发布之日起至2025年09月17日12:00止。

4、报名地点：铜冠建筑安装股份有限公司

5、联 系 人：陶叶玲（13965204644）

**六、 响应文件的递交**

1、响应文件递交的截止时间：2025年09月18日09:00

2、响应文件递交地点：铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）

3、响应文件收件人：黄赟（18656211500）

4、逾期送达的或未按规定送达指定地点的响应文件，询比采购人不予受理。

**七、供应商须知**

1、与本次询比采购机械的内容

（1）工程名称：铜阳极泥处理系统升级改造扩建项目土建工程土方机械设备租赁

（2）工程地点：铜陵市西湖二路金冠铜业分公司内

（3）工程内容：土方及淤泥开挖、装车和运输，基坑土方回填以及现场零星机械施工等

（4）计划工期：6个月。（具体租期以建设单位安排的工作内容为准）

（5）计价方式：固定单价

2、付款方式

自施工开始，铜冠建安第一建筑工程事业部每月根据成交人开具的机械结算方单进行审核。成交人按月开具增值税专用发票，并送交部门当月入账。机械进度款次月按进账发票额50%支付，当年春节前付至进账发票总额70%，剩30%的余款次年春节前支付至90%，第三年春节前付清。（成交人需开具与机械结算方单审核金额一致，且合法有效的增值税专用发票给询比采购单位。）

3、报价相关要求

（1）供应商报价默认为不含税（若报价含税，必须注明税率）。

（2）各供应商在报价前应仔细审阅采购公告、报价表及报价说明等与此次报价相关的所有资料。报价要谨慎，一旦确定为成交人，视为理解并考虑了询比采购单位要求的报价，不得以任何理由变更。

4、采购文件相关要求

（1）供应商法定代表人应在报价单相应位置签字及加盖公章，如经办人不是法人代表，须提供本人身份证复印件、法定代表人身份证复印件及有法人代表签字的《法人代表授权书》、廉洁承诺书，以上资料须加盖供应商单位公章（原章）并作为询比采购资料的一部分。以上事项不符合要求的视为无效报价。

（2）响应文件密封袋封口处应密封完整，加盖报价单位公章，并且注明询比采购编号及询比采购文件名称。因供应商制作、密封、寄送报价文件不符合要求的视为无效报价。

（3）供应商首次报价时需提供加盖公章的营业执照副本的复印件及其它资质资料。

5、交货地点

机械运输至指定地点。

6、本次询比采购的机械设备由成交人负责运输。运输过程中未按相关安全、环保等要求所导致的一切安全生产事故由成交人承担责任。

7、供货数量验收确认方式：以实际到货验收数量为准。

**八、评审及成交履约要求**

1、评审由铜冠建安公司纪委随机临时确定评委并组建的专家评审小组负责。

2、评审原则：评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

3、评审：本次评审以价格为评审依据，采取“合理低价法”评审。即以经专家评审小组审核，剔除偏离市场行情较大的恶意报价后的报价进行排序，其中价格最低的报价单位为预成交人。

4、成交候选人推荐：专家评审小组依据评审结果推荐一名成交候选人。

5、成交通知：买方以书面形式向成交人发出成交通知书。

6、买方和成交人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和成交人的响应文件订立书面合同，询比采购人和成交人不得再行订立背离本次采购公告实质性内容的其他协议。

**九、纪律和监督**

1、对询比采购人的纪律要求：询比采购人不得泄漏询比采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害公司利益或者他人合法权益。

2、对供应商的纪律要求：供应商不得相互串通报价或者与询比采购人串通报价，不得向询比采购人或者专家评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。供应商有上述行为的，一经确认将取消其今后参加我公司的报价资格，并列入供应商黑名单。

**十、法定代表人授权书**

本授权书声明：我（姓名）系（单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）（被授权委托人姓名 ）为本公司合法代表人，就（采购文件编号）的（采购产品）报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_ 月\_\_\_ 日签字生效， 特此声明。

代理人情况：

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务/职称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

年 月 日

**十一、廉洁承诺书**

我单位于 年 月 日参与（采购文件编号）的（采购产品）报价，为加强询比采购管理和廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为、规范双方的各项活动，保护当事人及所属公司的合法权益，供方承诺：

1. 承诺不相互串通报价或者与询比采购人串通；
2. 不向询比采购人或专家评审小组成员行贿谋取不正当利益；
3. 不以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取不正当利益；
4. 承诺不向询比采购人及有关人员提供任何形式的财、物及请吃消费；
5. 承诺保证机械供应的数量、安全及环保符合贵公司要求。如果由于机械本身的数量、质量及进场等问题而导致贵公司生产、施工发生工期延误等情况，所造成的相应直接、间接损失由我方承担，我方接受贵公司相应处罚，情节严重的愿承担相关法律责任。

承诺方签字:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位盖章 ：

 年 月 日

 **铜阳极泥处理系统升级改造扩建项目土建工程土方机械设备租赁采购（二次询比采购） 报价单**

 **TGJA-JX-2025-049-2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **租赁设备** | **设备型号** | **工作内容** | **单位** | **数量** | **投标限价****（不含税）** | **报价（含 %增值税）** | **备注** |
| **单价** | **合价** |
| 1 | 挖掘机及环保自卸汽车 | 综合 | 1、现场淤泥开挖及装车2、淤泥运输至厂外倒土点，运距自定，倒土点自理 | m3 | 6500 | 30元/m3 |  |  |  |
| 2 | 挖掘机 | 综合 | 1、场地平整 | m2 | 5000 | 0.60元/m3 |  |  |  |
| 3 | 挖掘机 | 综合 | 1、挖掘机挖一般土方不装车2、挖土深度：5m以内 | m3 | 2000 | 2.16元/m3 |  |  |  |
| 4 | 挖掘机 | 综合 | 1、挖掘机挖一般土方装车2、挖土深度：5m以内 | m3 | 20000 | 2.44元/m3 |  |  |  |
| 5 | 挖掘机 | 综合 | 1、挖掘机挖基坑、沟槽土方不装车2、挖土深度：5m以内 | m3 | 2000 | 3.10元/m3 |  |  |  |
| 6 | 挖掘机 | 综合 | 1、挖掘机挖基坑、沟槽土方装车2、挖土深度：5m以内 | m3 | 16000 | 3.36元/m3 |  |  |  |
| 7 | 挖掘机及压路机 | 综合 | 1、压实度满足设计 | m3 | 12000 | 4.5元/m3 |  |  |  |
| 8 | 环保自卸汽车 | 综合 | 1. 土方厂内运输
2. 运距1km
 | m3 | 20000 | 5.5元/m3 |  |  |  |
| 9 | 环保自卸汽车 | 综合 | 1、土方厂外运输2、运距自定，倒土点自理 | m3 | 20000 | 15.67元/m3 |  |  |  |
| 10 | 挖掘机 | 90型及以下 | 现场零星施工 | 小时 | 150 | 120元/小时 |  |  |  |
| 11 | 挖掘机 | 210-230型 | 现场零星施工 | 小时 | 200 | 225元/小时 |  |  |  |
| 11 | 捣机 | 210型 | 现场障碍物破除 | 小时 | 80 | 300元/小时 |  |  |  |
| 12 | 装载机 | 3t | 现场材料运输 | 小时 | 120 | 140元/小时 |  |  |  |
| 13 | 装载机 | 3t | 现场材料运输 | 月 | 3 | 13000元/月 |  |  | **包月不含油** |
| **公司指导价合计** | 931280.00元 | 报价合计 |  |  |
| **报价包含且不仅限于以下内容：**1、以上为暂估工程量；成交人需严格按甲方出具的施工图或招标清单中的工作内容进行施工，工程量按实际完成量及不超过甲方同业主结算量进行结算。（本工程招标的工程量，由项目部依据建设单位所提供的施工图纸进行预估，实际工作量可能会因图纸变更、现场条件等发生变化。若工程量发生减少，仍旧执行此单价，供应商需充分考虑；）2、以上限价含施工中发生的一切施工措施费：如文明施工；安全环保；输路线清理、协调；场地围挡封闭；车辆冲洗；道路清扫、洒水降尘；碴土证办理、业主方关系协调等，为此项工作内容施工发生的发生的一切费用。3、乙方开具相应合法有效的增值税专用发票。4、如果施工中对我单位施工完成的工程进行破坏，将按照发生的施工一切费用100%进行处罚。5、成交人一经接到成交通知书后，应立即组织机械及人员进场，如果施工中出现不能按要求履约合同，将建立黑名单制，该成交人半年内不得参加我单位组织的工程采购。 |

响应单位： （盖章）

法定代表人： （签字）

日 期： 年 月 日